1、蒸压砂加气混凝土砌墙，缺少砌体和砌筑砂浆要求，建议蒸压砂加气混凝土砌块

A5.0 B06，砂浆M5混合砂浆，砌体部分抹灰20厚1：2水泥砂浆；

回复：可以

1. 水泥砂浆粉刷，建议统一采用20厚1：2水泥砂浆；

回复：可以

1. 门头40\*20mm 镀锌方钢，未注明厚度；

回复：厚度2.5mm

1. 门头定制彩色亚克力LOGO、定制成品黑色亚克力广告字(字体、内容待定)，是否在本工程范围内；

回复：在

1. 墙面砖具体做法需明确；

回复:1:3水泥砂浆粘结层+墙面砖

1. 卫生间铝扣板吊顶吊筋及龙骨做法需明确，是否同石膏板吊顶的吊筋、龙骨部分；

回复：增加节点见图D09/DT-02

1. 墙面、顶棚，做法中腻子、乳胶漆要求不统一，有的标注乳胶漆，有的标注乳胶漆+腻子；建议统一做法。

回复：新做乳胶漆墙面做法：①原水泥粉刷层基层清理/新做石膏板面;②腻子两遍;③涂刷2遍白色乳胶漆；乳胶漆见新做法：①原乳胶漆墙面清理；②腻子修补破损部位；③涂刷2遍白色乳胶漆

1. 木门、铝合金窗、不锈钢防盗窗、金刚砂窗需明确具体要求；

回复：①木门：实木复合套装门及实木复合门套，304不锈钢铰链、不锈钢门锁；②铝合金窗：70型断桥铝合金窗框;表面白色氟碳喷涂，5T(中透Low-E)+12A+5T中空玻璃；③不锈钢防盗窗：304不锈钢25方管、304不锈钢19圆管，详见补充节点大样图D10/DT-03；④金刚砂窗：白色铝合金外框，60丝304金刚网

1. 窗帘盒缺少做法；

回复：见节点图D03/DT-01